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Załącznik nr 2 do SWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS SAMOCHODU 
1. Parametry wymagane
	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametry samochodu 
oferowanego przez wykonawcę*

	1
	Rok produkcji: 2026 
	

	2
	Samochód fabrycznie nowy
	

	3
	Rozstaw osi powyżej 3400 mm
	

	4
	Lakier metalik, preferowane kolory ciemne, np. szary, stalowy
	

	5
	Silnik  wysokoprężny,  turbodoładowany, powyżej 140 KM
	

	6
	Norma min. EURO 6          
	

	7
	Oryginalne kombi 9-osobowe
	

	8
	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
	

	9
	Immobiliser
	

	10
	Centralny zamek z pilotem
	

	11
	Izolacja dźwiękowo-termiczna
	

	12
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	13
	Układ hamulcowy z ABS
	

	14
	Hamulce tarczowe  z przodu
	

	15
	Systemy kontroli trakcji – układ ASR lub równoważny
	

	16
	Systemy kontroli trakcji – układ ESP lub równoważny
	

	17
	Niezależne zawieszenie przednie ze stabilizatorem
	

	18
	Napęd na koła przednie lub tylne
	

	19
	Lusterka boczne regulowane elektrycznie
	

	20
	Lusterka, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia
	

	21
	Skrzynia biegów min. 6- biegowa mechaniczna (6+wsteczny)
	

	22
	Klimatyzacja trzystrefowa z regulacją i nawiewem w  przedziale pasażerskim
	

	23
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne w kabinie kierowcy 
	

	24
	Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy 
i pasażera
	

	25
	Zagłówki  na wszystkich siedzeniach
	

	26
	Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
	

	27
	Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne; dodatkowo oryginalne rolety przeciwsłoneczne lub przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej; szyby przednie boczne od strony kierowcy i pasażera elektrycznie sterowane
	

	28
	Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem
	

	29
	Przesuwne prawe drzwi boczne przedziału pasażerskiego
	

	30
	Tylne drzwi  z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 
	

	31
	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
	

	32
	Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim
	

	33
	Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
	

	34
	Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski
	

	35
	Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne
	

	36
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami
	

	37
	Podwójne siedzenie pasażera z przodu
	

	38
	Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń – fotel 
3-miejscowy,  wyjmowany i składany  trzeci rząd siedzeń – fotel 3-miejscowy
	

	39
	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe
	

	40
	Wszystkie siedzenia wyposażone w pokrowce ochronne 
	

	41
	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
	

	42
	Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach lub automatyczne wyłączanie świateł
	

	43
	Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu
	

	44
	Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka  welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu
	

	45
	Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie 
z przedziału pasażerskiego
	

	46
	Reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane 
ze zderzakiem
	

	47
	Reflektory przednie halogenowe/ led + regulacja zasięgu
	

	48
	Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu
	

	49
	Przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe 
	

	50
	Radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym fabryczny z min. 4 głośnikami
	

	51
	Dodatkowe opony zimowe + felgi stalowe + czujniki ciśnienia powietrza w oponach 4 szt.
	

	52
	Pełnowymiarowe koło zapasowe, karta pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne
	

	53
	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy
	

	Przystosowanie samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

	54
	Fotele przestrzeni pasażerskiej trzeciego rzędu szybko demontowane 
	

	55
	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa
	

	56
	Schowek – miejsce (pojemnik) na pasy
	

	57
	Szyny wzdłuż  mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu
	

	58
	Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn
	

	59
	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
	

	60
	Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową  umożliwiająca wprowadzenie 
wózka do pojazdu
	

	61
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „Pojazd dla osób niepełnosprawnych”
	


2. Parametry nieobowiązkowe punktowane w ramach kryterium Funkcjonalność **
	62
	Podgrzewana przednia szyba:
· NIE – 0 pkt

· TAK – 1 pkt 
	

	63
	Wyjmowany i składany trzeci rząd siedzeń składający się z 3 foteli pojedynczych:
· NIE – 0 pkt

· TAK – 1 pkt 
	

	64
	Reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane 
ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h:
· NIE – 0 pkt

· TAK – 1 pkt
	

	65
	Czujniki parkowania z tyłu:
· NIE – 0 pkt
· TAK – 1 pkt 
	

	66
	Kamera cofania: 
· NIE – 0 pkt
· TAK – 1 pkt
	

	67
	Lusterka boczne podgrzewane: 
· NIE – 0 pkt
· TAK – 1 pkt
	


3. Parametry punktowane w ramach kryterium Termin gwarancji **
	68
	Gwarancja na części mechaniczne – minimum 2 lata, bez limitu kilometrów:

· 2 lata – 0 pkt

· 3 lata – 1 pkt

· 4 lata – 2 pkt
· 5 lat i więcej – 3 pkt
	

	69
	Gwarancja na lakier – minimum 2 lata:

· 2 lata – 0 pkt

· 3 lata – 1 pkt

· 4 lata i więcej – 2 pkt 
	

	70
	Gwarancja na perforację blach – minimum 8 lat:

· 8 lat – 0 pkt

· 9 lat – 1 pkt

· 10 lat – 2 pkt
· 11 lat – 3 pkt
· 12 lat i więcej – 4 pkt
	


4. Oferowany model samochodu

	Nazwa producenta __________________________________ Typ/model _____________________________


kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty 

 osoby/ób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
* zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia poszczególnych pozycji poprzez wskazanie dokładnych parametrów zaoferowanego samochodu lub użycie określeń typu tak, spełnia, spełnia wymagania, itp.
** zamawiający w pozycjach zawierających parametry punktowane wymaga wskazania dokładnych parametrów zaoferowanego samochodu
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